**ПРОТОКОЛ № 8**

**заседания Координационного совета по охране труда** **Арского муниципального района**

 **09:00 от 13 августа 2021г.**

***Председательствовал:*** выездноезаседание Координационного совета по охране труда – руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района Мухаметшина А.Т.

***Присутствовали:***

***Члены Координационного совета по охране труда:*** 10 человек; ***Приглашенные:***

Насибуллин И.Р. – редактор районной газеты «Арский вестник»;

начальники отделов исполнительного комитета района

Муллагалиев Р.А. – директор ООО «Комбинат строительных материалов»

Сафин А. – специалист по охране труда ООО «Комбинат строительных материалов»

***Повестка дня:***

**1.** **Выездное заседание координационного совета по охране труда соблюдению безопасных условий на строительных объектах ООО «КСМ» ;**

По вопросу повестки дня **выступил:** Набиуллин И.М. специалист по охране труда исполнительного комитета Арского муниципального района

 Организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.

 Работодатель при организации строительного производства обязан учесть указанные в организационно-технологической документации на строительное производство опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и характером выполняемых работ. При организации и проведении в ходе строительного производства работ, связанных с перемещением строительных конструкций, грузов и материалов, погрузочно-разгрузочных работ и работ по безопасному размещению материалов и отходов строительного производства, в том числе с применением стационарного или передвижного механизма, используемого для подъема или опускания людей или грузов (далее - подъемное сооружение), работодателем должно быть обеспечено соблюдение требований правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

На основании вышеизложенного **решили:**

 1)Информацию специалиста по охране труда исполкома Набиуллина И.М. принять к сведению;

 2)Специалисту по охране труда исполнительного комитета АМР содействовать и держать на контроле безопасное условия работ по охране труда на строительных объектах муниципального района.

3)Информацию о проведении заседания Координационного совета по охране труда разместить на официальном сайте Арского муниципального района и в газете «Арский вестник»;

Председатель

Координационного совета А.Т.Мухаметшина

Секретарь Г.Р. Фазылзянова